XXX-82调整试验表格

附件号： 温度： 当天大气压：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验条件 | | | | 技术要求 | 实验结果 | | 备注 |
| P\_燃（Mpa）（绝对） | 出口压力（实测） | 转速（r/min） | 流量（L/h） | 燃油压差  ΔP（Mpa） | 调试 | 验收 |  |
| 1 | 0.098±0.005 | 出口压力（实测） | 8000±25 | 77000±770 | 0.686~0.834 |  |  |  |
| 2 | 出口压力（实测） | 8000±25 | 10000±100 | 0.785~0.98 |  |  |  |
| 3 | 出口压力（实测） | 4500±25 | 5000±50 | >=0.24 |  |  |  |
| 4 |  |  | | | 在各状态中检查油泵的密封性 |  |  |  |

试验工： 年 月 日

检验员： 年 月 日

sdsdsfdfd